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成都智悦工控软件有限公司
公司简介
水务自动化  ·  物联网平台  ·  数字孪生与工艺模型
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水务数字孪生项目场景，画面数值仅用于界面说明
专注水务生产运行数字化与智能化
成都智悦工控软件有限公司成立于2012年，立足成都，面向全国及东南亚市场，聚焦自来水厂、污水处理厂和泵站的生产运行场景。公司融合工业自动化、边缘数据采集、物联网平台、数字孪生和工艺模型能力，提供软件开发、系统实施与持续技术服务。
[bookmark: _GoBack]公司的核心产品包括数字孪生平台、加药模型、边缘网关。依托现场自动化基础和自主软件研发能力，将设备控制、生产数据与上层应用贯通，围绕水质风险、投药调节和泵组运行等问题提供技术服务。
水务业务与技术体系
以水务为主线，以可复用的软件与边缘产品为基础，根据现场工艺、既有设备和数据条件提供分阶段实施服务。
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从现场接入到应用优化的技术能力链路
	业务方向
	主要交付内容

	水务自动化
	PLC与SCADA系统开发、工艺联动、现场调试及存量系统改造。

	物联网平台
	设备接入与管理、时序数据、历史查询、告警、权限及应用接口。

	数字孪生
	工艺三维场景、设备与数据映射、运行态势及多端展示。

	工艺模型
	原水浊度预测、智慧加药、泵组优化、智慧排泥及滤池反冲洗。

	边缘网关
	数据采集、本地存储、断网缓存与恢复补传，可按项目适配。



面向具体场景形成持续服务
自来水厂围绕原水变化与制水工艺开展平台和模型应用；泵站围绕设备组合、运行状态与供水约束开展监控和优化；污水处理场景提供自动化、生产数据接入和平台定制服务。水利、农业及其他行业自动化项目，根据技术匹配度与交付条件选择性承接。
保留现场控制的独立可靠性
平台与模型依据现场数据和工艺约束提供监测、分析及优化建议。具体执行方式由现场授权流程确定，既有PLC联锁、急停与现场手动控制保持独立有效。
水务数字孪生项目实践
马来西亚水厂数字孪生项目已形成付费交付实践。围绕原水水质波动、工艺调节时滞和多工艺单元协同等问题，将SCADA数据、工艺三维和模型服务组织为统一应用。
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项目SCADA工艺总览界面，图中数值仅用于界面说明
	平台与展示
	模型与策略

	SCADA数据采集
	原水浊度预测

	工艺三维展示
	泵组优化

	App端展示
	智慧排泥与智慧加药

	运行数据与工艺对象关联
	V型滤池智慧反冲洗



从功能交付走向可复用的行业应用
公司以设备与工艺对象映射、数据接入组件、模型服务接口和多端应用为复用基础，结合各水厂的工艺参数和运行条件开展适配。项目服务涵盖需求梳理、软件实施、模型调试、培训和运行支持。
模型效果按具体工况与双方约定的方法进行复核；节能、节药和节水效果以实际计量及运行记录为依据。
物联网平台应用
物联网平台是公司面向水务及其他工业设备场景的共用能力。液氮罐数据采集与管理系统是其中一项应用，由触摸屏、云端平台、Web管理端和微信小程序组成。
[image: ]      [image: ]
液氮罐设备可视化与小程序界面演示；右图为界面测试数据，非设备实测数据。
设备 平台与移动应用协同
设备端承担温度、液位等数据采集与本地记录；平台承担设备管理、历史曲线、告警和权限管理；小程序提供移动端设备数据与样本状态查询。现场终端的数据缓存、恢复上传及备份机制，为跨网络运行提供支持。
	组成
	主要职责

	采集终端
	设备数据采集、本地记录、断网缓存与恢复上传。

	云端平台
	设备数据汇聚、历史存储、告警和应用接口。

	Web管理端
	设备及用户管理、参数配置和业务查询。

	微信小程序
	设备状态、温度液位、告警历史及样本查询。



边缘网关与技术服务
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IOT GateWay产品外观效果图，接口与外观以实际配置为准
数据先持久化 再安全上报
网关集采集、协议转换、本地持久队列和可靠上报于一体。支持RS485、RS232及Modbus RTU/TCP适配，提供4G LTE、Wi-Fi和以太网接入；配置数字量、模拟量接口及宽压供电，具体接口与量程以交付配置为准。
数据先持久化后发送，取得平台业务确认后再清理；恢复时支持实时数据与历史补传并行，平台按记录键幂等去重。配置后备供电时支持掉电检测、日志同步与安全关机。已存数据可在恢复供电和网络后续传；停电期间持续采集需后备能源支持。
合作方式包括需求诊断、平台与模型模块交付、现场适配、调试培训以及后续运维支持。全国项目采用核心技术团队与本地伙伴协同，持续服务东南亚水务项目。
成都智悦工控软件有限公司  |  中国·成都高新区
成都智悦工控软件有限公司  /  
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